	江苏省公安厅
	文件

	江苏省民政厅
	


苏公通﹝2018﹞450号

关于印发《江苏省门牌标准地址

编制规范（试行）》《江苏省标准地址二维码

门牌制作规范（试行）》的通知
各设区市人民政府，省各委办厅局、省各直属单位：

为认真贯彻落实《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于创新网格化社会治理机制的意见〉的通知》（苏办发〔2017〕57号）要求，规范全省门牌标准地址编制管理工作，健全完善统一的城乡社区网格治理体系，提升社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，按照《地名管理条例》《江苏省地名管理条例》《地名管理条例实施细则》等有关法律、法规和规章，结合我省实际，研究制订了《江苏省门牌标准地址编制规范（试行）》《江苏省标准地址二维码门牌制作规范（试行）》，经省政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

   江苏省公安厅           江苏省民政厅

　　                          2018年10月29日        

江苏省门牌标准地址编制规范（试行）

第一条  为进一步规范地址编制管理工作，提升地址管理服务水平，根据《地名管理条例》《江苏省地名管理条例》《地名管理条例实施细则》等有关法律、法规和规章，结合本省实际，制定本规范。

第二条  标准地址是公民、法人及其他组织居住、工作和生产经营场所地理空间位置的标识。

第三条  标准地址信息是对实际地址进行采集、整理、编码和标注加工处理后，由文字和数字组成的、按特定结构排列且具有空间地理位置的数据集。

第四条  标准地址信息要素是指构成标准地址信息的基础信息项，包括地址全称、地址编码、省市县（区）、路街巷（里弄坊）、门牌号、居民点/建筑物、幢（栋、楼）、单元/楼层、室/号、乡镇（街道）、社区（居）委会/村委会、地理坐标、属性标识等十三个要素。

    第五条  标准地址全称是指对标准地址的通用性、规范性文字描述，每条标准地址对应一个全称。

第六条  标准地址信息要素中，省市县（区）、乡镇（街道）、社区（居）委会/村委会构成标准地址的属地管理属性。

同一门牌号下的标准地址属地管理属性不统一时，其行政管理应当统一。

第七条  标准地址信息要素中，省市县（区）/乡镇（街道）、路街巷（里弄坊）/社区（居）委会/村委会、门牌号、居民点/建筑物、幢（栋、楼）、单元/楼层、室/号构成标准地址七个层级。地址层级间呈树状隶属关系，可逐级展开。

路街巷门牌号与居民点/建筑物标准地名应当同时使用。

    如：（江苏省××市××区）××路×号、××路×号××小区、××路×号××小区×幢（栋、楼）、××路×号××小区×幢（栋、楼）×单元、××路×号××小区×幢（栋、楼）×单元×室（号）均可构成标准地址。

    第八条  标准地址全称使用汉字和半角阿拉伯数字、全角“－”，不得使用其他字符。

第九条  标准地址全称由省市县（区）/乡镇（街道）、路街巷（里弄坊）/社区（居）委会/村委会、门牌号、居民点/建筑物、幢（栋、楼）、单元/楼层、室/号等要素分层级依次组合构成。

（一）省市县（区）/乡镇（街道），是指该项标准地址所在县（市、区）乡镇（街道），为必需项，需符合GB/T2260《中华人民共和国行政区划代码》、GB/T10114-2003《县级以下行政区划编制规则》标准。

描述为：江苏省××市××区××乡（镇、街道）。南京市可不冠以省的名称，县和县级市填写时略去设区的市名称，直接填写为江苏省××县（市）。

（二）路街巷（里弄坊）/社区（居）委会/村委会，是指该标准地址所在的路街巷（里弄坊）或村组，为必需项，应当填写经县级以上人民政府或者地名主管部门批准的标准地名。

1．在城区（一般指所在地为设区市的区或县级政府驻地街道或集镇区），描述为路街巷（里弄坊）名。如：（江苏省××市××区）××路、（江苏省××县）××路。

2．在农村（一般指所在地为乡镇），描述为路街巷名或村组名，村委会简写为“村”，自然村名与村民小组不重叠使用。如：（江苏省××县××镇）××路、（江苏省××县××镇）××村×组、（江苏省××县××镇）××村××自然村。

（三）门牌号，是指路、街、巷、胡同、里、弄和农村居民点（自然村或村民小组）上具体的门牌号码或门牌号后缀（子门牌），为必需项。

描述为：×号或×－×号。如：（江苏省××市××区××路）×号、（江苏省××市××区××路）×－×号、（江苏省××县××镇××村×组）×号。

（四）居民点/建筑物，是指专名命名的城镇住宅区、多个建筑物组成的建筑区域或单体建筑物，为非必需项。居民住宅区、建筑物已有专名命名的，在门牌号后，应当并列住宅区、建筑物的标准地名。

描述为：××小区（花园、苑、公寓等住宅区）、××大厦（中心、城、商务广场等建筑物）。如：（江苏省××市××区××路×号）××小区、（江苏省××市××区××路×号）××大厦。

（五）幢（栋、楼），是指居民点或建筑物群中有楼牌的楼栋，为非必需项。

描述为：×幢（栋、楼）。如：（江苏省××市××区××路×号××小区）×幢、（江苏省××市××区××路×号××商务大厦）×栋。

（六）单元/楼层，是指建筑物中以不同入口等划分的相对独立单元，为非必需项。地下第一层用“负1”表示，依次类推。

描述为：×单元（楼等）。如：（江苏省××市××区××路×号××小区×幢）×单元。

（七）室/号，是指建筑物中的具体户室，为非必需项。

描述为：××室。如：（江苏省××市××区××路×号××小区×幢×单元）××室。

第十条  道路两侧居民点和建筑物，按以下规则编制标准地址：

（一）道路两侧建筑物的标准地址号码，应当按照道路走向，从东到西、从南到北、左单右双连续编排，或由中心向外围编排；

（二）道路两侧相邻建筑物间距超过一定宽度的，可以预留备用标准地址号码；

（三）居民点按照楼幢分布情况编排楼幢号；

（四）居民点内已规划建设但尚未建成的楼幢，应当预留楼幢号；

（五）居民点、建筑物群、单体建筑有两个以上出入口的，以其主出入口地址作为该居民点/建筑物标准地址的编制依据，有酒店、菜场、幼儿园、社区用房等临街独立商业、公共设施的，应当依序编排标准地址号码；

（六）自然村或村民小组内的建筑物标准地址号码，可以按照自然地理环境，从其主要道路进口处按顺序编排，也可以依据建筑物自然布局划分居住区编排。

    第十一条  标准地址编码采取全球唯一性编号，使用GUID编码规则（全球唯一标识符，36位）。

    第十二条  标准地址信息其他要素可以修改、变更、但地址编码一经生成，保持不变。

    第十三条  标准地址编码可对应生成二维码，便于智能终端的自动识读、接入应用。

    第十四条  标准地址的地理坐标信息通过地址标注产生，标识该标准地址的空间属性。

    第十五条  标准地址的标注应依托于矢量或影像电子地图进行，以单一建筑物为标注对象，获取的空间坐标信息为该建筑物所对应要素层级下所有标准地址的地理坐标。

第十六条  标准地址标注以安装门牌的建筑物为标注对象，标注点为建筑物底座的几何中心。

    第十七条  标准地址信息应依托专门信息系统由专人进行管理，实行统一登记、统一变更、统一注销、统一应用。

    第十八条  标准地址管理专门平台以信息共享方式向其他系统平台提供标准地址应用服务。

第十九条  门楼牌号编制管理中接收、留存的材料应当整理形成档案，妥善保管、长效管理。

第二十条  本规范自公布之日起施行，由江苏省公安厅、民政厅负责解释，凡与本规范不一致的，以本规范为准。

附：标准地址信息共享数据项

	序号
	数据项名称
	长度
	备注

	1
	地址编码
	36
	符合GUID（全球唯一标识符）规则，由数字（0-9），大写字母（A-F）和连接符（-）组成的具有唯一性的字符串

	2
	地理实体编码
	40
	与地址元素相对应区域的编码

	3
	地址元素类型代码
	2
	采用GA/T 2000.32《公安信息代码第32部分：地址元素分类与代码》

	4
	地址全称
	100
	

	5
	地址特征编码
	32
	地址的编号特征结构化、数字化编码

	6
	行政区划代码
	6
	采用GB/T 2260《中华人民共和国行政区划代码》中的全部数字代码

	7
	行政区划名称
	100
	

	8
	路街巷（里弄坊）、小区代码
	6
	

	9
	路街巷（里弄坊）、小区名称
	100
	

	10
	道路街巷门牌号
	30
	

	11
	楼幢牌号
	30
	

	12
	单元（楼层）牌号
	30
	

	13
	户室牌号
	30
	

	14
	所属乡镇（街道）代码
	9
	前6位表示县及县以上行政区划，符合GB/T 2260规定；后3位符合GB/T 10114《县级以下行政区划编码规则》

	15
	所属乡镇（街道）名称
	100
	

	16
	所属社区（居委会）、村委会代码
	15
	符合GA/T 2000.33《公安信息代码 第33部分：社区、居（村）委会编码规则》的规定

	17
	所属社区（居委会）、村委会名称
	100
	

	18
	城乡分类属性
	3
	采用GA/T 2000.42《公安信息代码 第42部分：城乡分类代码》

	19
	中心点横坐标
	12
	CGCS2000坐标系

	20
	中心点纵坐标
	12
	CGCS2000坐标系

	21
	管理状态
	1
	地址管理状态标识

	22
	设立日期
	8
	yyyy-mm-dd

	23
	启用日期
	8
	yyyy-mm-dd

	24
	停用日期
	8
	yyyy-mm-dd

	25
	撤销日期
	8
	yyyy-mm-dd

	26
	登记单位名称
	100
	

	27
	登记单位代码
	18
	单位统一社会代码

	28
	登记时间
	14
	yyyy-mm-dd hh:mm:ss

	29
	登记人
	50
	

	30
	最后更新时间
	14
	yyyy-mm-dd hh:mm:ss


江苏省标准地址二维码门牌制作规范（试行）

    第一条  为规范二维码门牌制作，按照有关法律、法规和规章，制定本规范。

    第二条  二维码门牌，是指安装在居民住宅、单位门口、商务楼宇等建筑外墙上含有二维码图标的地址标牌。

    第三条  二维码门牌牌面设置是在门牌国标标准的基础上，在各类门牌牌面的右侧增加二维码图标。

门牌按照《地名  标志》（GB 17733-2008）国家标准制作，一律蓝底白字，字体以通行的黑体规范汉字为标准，材料使用铝板镀反光膜，二维码为黑白色。

第四条  单位、大型建筑物、封闭式住宅小区原则设立大门牌，沿街商铺、住宅设立中门牌，支街背巷的平房住宅、铺面设立小门牌，住宅楼分别设立楼牌、楼单元牌和楼室号牌。

    第五条  大门牌、中门牌、小门牌、楼单元牌、楼室号牌分别按以下要求，制作二维码门牌：

（一）大门牌。图文书写平面尺寸570×370mm、外沿宽度≤15mm，厚度1.5mm，二维码尺寸120×120mm。上部五分之一的区域标示单位、大型建筑物、封闭式住宅小区所在街区的汉字名称，中部五分之三的区域标示该门的编号，编号用阿拉伯数字书写，下部五分之一的区域标示该门所在区域的邮政编码，右侧标示二维码图标。

（二）中门牌。图文书写平面尺寸270×170mm、外沿宽度≤15mm，厚度1.0mm，二维码尺寸75×75mm。上部五分之二的区域标示沿街商铺、住宅所在街区的汉字名称，下部五分之三的区域标示该门的编号，编号用阿拉伯数字表示，右侧标示二维码图标。

（三）小门牌。图文书写平面尺寸150×90mm、外沿宽度≤12mm，厚度1.0mm，二维码尺寸40×40mm。上部五分之二的区域标示住宅、铺面所在街区的汉字名称，下部五分之三的区域标示该门的编号，编号用阿拉伯数字表示，右侧标示二维码图标。

（四）楼单元牌。图文书写平面尺寸（300~400）×（150~200）mm、外沿宽度≤15mm，厚度1.0mm，二维码尺寸50×50mm。中部区域标示楼单元名称，第一单元用“一单元”表示，依次类推；地下第一层用“负1”表示，依次类推。右侧标示二维码图标。

（五）楼室号牌。图文书写平面尺寸137×62mm、外沿宽度≤6mm，厚度1.0mm，二维码尺寸30×30mm。中部区域标示多层住宅楼内的住户编号，右侧标示二维码图标。

    第六条  大门牌和中门牌应分别安装在单位、大型建筑物、住宅小区、沿街商铺和住家户等大门的左侧墙上，距地面两米左右。

    小门牌，应安装在平房院落、临时住宅和铺面房等门框的左上角上，门框不便安装的，可安装在门左侧墙上，距地面两米左右。

楼单元牌、室号牌均应安装在门框上沿墙面中间。

第七条  楼栋牌因为设置位置太高，暂不考虑添加二维码。

第八条  本规范自公布之日起施行，由江苏省公安厅、民政厅负责解释，凡与本规范不一致的，以本规范为准。

附：标准地址门牌二维码技术应用相关要求

    一、二维码生成
	序号
	项目
	要求

	1
	二维码编码方式
	基于QR码生成

	2
	二维码图片格式
	PNG格式

	3
	二维码图片像素
	150dpi×150dpi至500dpi×500dpi

	4
	容错率
	L级（7%）以上


    二、二维码内容

	序号
	内容
	长度

（字节）
	备注

	1
	互联网域名URL
	≤100
	必选项，以省、设区市级为单位统一申请

	2
	地址编码
	36
	必选项，保证唯一性，关键字：DZBM

	3
	门牌编码
	36
	可选项，门牌管理编号，保证唯一性，关键字：MPBM

	4
	门牌生成时间
	8
	可选项，关键字：MPSCSJ

	5
	门牌版本号
	8
	可选项，关键字：MPBBH

	6
	地址类型
	2
	可选项，关键字：DZLX

	7
	地址名称
	200
	可选项，地址文本信息，关键字：DZMC


    三、二维码应用

（一）通用扫码应用
使用通用扫码识别软件（微信、360、支付宝等）读取二维码，通过URL跳转到公用地址信息服务平台，获取相关地址信息，实现基于地址的流动人口居住登记、出租房屋报备、居住证申领、自助移车、邮政寄递等便民服务功能。

（二）专用扫码应用

使用专用APP扫码识别软件读取二维码，通过关键字关联到专业系统，实现相应的人口、房屋、单位、门牌登记管理等应用功能。

四、二维码门牌版面示例
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图A.大门牌
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图B.中门牌
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图C.小门牌

[image: image4.jpg]350mm

320mm

3/5

wuwogt
wuwogl

1Imm

1imm

50mm

4mm




图D.楼单元牌
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图E.楼室号牌
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